|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN** | | | | | | | |
| Número Reg. Inst. BT: \*\*Sin datos de registro industria\*\* | | | | | | | |
| CUPS: Código Universal del Punto de Suministro [CUPS] | | | | | | | |
| **TITULAR DE LA INSTALACIÓN** | | | | | | | |
| Nombre o razón social  19 Formación Profesional Adaptada | | | | | | N.I.F.  [NIF] | |
| Domicilio  C/. Casa de la Misericordia, 34 | | | Localidad  Valencia | | | Código postal  00000 | |
| Municipio  Valencia | Provincia  [PROVINCIA] | | Correo electrónico  [MAIL] | | | | Teléfono  [TELEFONO] |
| **DATOS DE LA INSTALACIÓN** | | | | | | | |
| Emplazamiento  C/. Casa de la Misericordia, 34 | | | Localidad  Valencia | | | Código postal  00000 | |
| Municipio  Valencia | Provincia  [PROVINCIA] | | Referencia Catastral | | | | |
| Tipo de Local (ITC-BT-28): De espectáculos y actividades recreativas De reunión, trabajo y usos sanitarios | | | | | | | |
| Uso al que se destina: CENTRO DE ENSEÑANZA | | | | | | | |
| Tipo de suministro: Trifásico Monofásico | | | | Tensión suministro (V): 230/400 | | | |
| Suministro complementario: No Sí  Potencia (kW): | | | | Autoconsumo: No  Sí | | | |
| Pot. instalada (kW):  [POTENCIA] | | Pot. generada (kW): | | Excedentes:  Con  Sin | | | |
| Empresa comercializadora: | | | | | | | |
| **DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA Y DEL INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN ACTUANTES** | | | | | | | |
| Empresa instaladora (Nombre o razón social)  Montajes Eléctricos Esber S.L. | | | | | N.I.F.  B-46.209.821 | | |
| Instalador en baja tensión (Nombre y Apellidos)  Alberto Ramos López | | | | | N.I.F. | | |
| Categoría del instalador en baja tensión (Según ITC-BT 03 del REBT-2002): Básica Especialista  Modalidades para la categoría especialista: I II III IV V VI VII VIII IX | | | | | | | |

**El instalador en baja tensión que suscribe, ha revisado la instalación eléctrica indicada para comprobar si reúne las condiciones de seguridad reglamentarias indicadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor cuando se ejecutó la instalación (o partes de la instalación), sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT y las normas UNE que le sean de aplicación. El instalador de baja tensión CERTIFICA que a la instalación eléctrica revisada:**

**Sí reúne las condiciones reglamentarias del:**

**Decreto 2413/1973**

**Real Decreto 842/2002**

**No reúne las condiciones reglamentarias del:**

**Decreto 2413/1973**

**Real Decreto 842/2002.**

## Nota: Marque Sí/No o ambas, y por cada una de ellas uno o ambos reglamentos de BT, según corresponda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción de los defectos encontrados | ITC que incumple (detallar el apartado) | Reglamento que aplica | | ¿Defecto detectado en anterior BRA?  SI / NO |
| REBT-1973 | REBT-2002 |
| **CGBT** |  |  |  |  |
| Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. | RD 485/1997 |  | x | NO |
| El cuadro del local de pública concurrencia se encuentra en lugar accesible al público (carece de cerradura). | ITC BT 28.4 / MI BT 025.4 |  | x | NO |
| **CS-02 Taller Metal 2 (Soldadura)** |  |  |  |  |
| Existen circuitos sin placa indicadora. | ITC BT 28/4.c |  | x | NO |
| **CS-04 Peluquería** |  |  |  |  |
| Los siguientes cuadros carecen de una adecuada protección contra contactos directos: faltan obturadores. | ITC BT 24/3 |  | x | NO |

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS. Todos los defectos encontrados deberán ser subsanados a la mayor brevedad posible y en todo caso, antes del siguiente mantenimiento de la instalación (en el caso de peligro manifiesto\*).

La empresa instaladora de baja tensión actuante ha entregado una copia del presente BRA, por medios electrónicos, al titular de la instalación y posee el correspondiente justificante de dicha entrega, que podrá ser puesto a disposición de la administración competente si así lo solicita.

En Torrent, a 25 de junio de 2025

EL INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN

Fdo.: Alberto Ramos López

Nota: Si la relación de defectos excede la presente hoja, se utilizarán las hojas anexas que sean necesarias.

\*Se dejará esa parte de la instalación sin servicio hasta que se subsanen los defectos.

Este boletín consta de páginas